1. C\_bar = [50 1 100 5]; ro = 0.161;

